

**KASUTUSJUHEND**

See on päikeseenergial töötav loomade ja lindude ultraheliga peletamise seade, lisaks saab sisse lülitada vilkuvad tuled. Piisava päikesevalguse korral laeb sisseehitatud päikesepaneel akusid ja annab seadmele töötamiseks piisavalt võimsust.

**Sens. – tundlikkuse nupp**

Sellel nupul on 7 tundlikkuse reguleerimise taset. Tuvastamiskaugus on seotud looma suurusega: mida suurem on loom, seda kaugemalt suudab andur teda tuvastada. Mida suurem on tundlikus, seda kaugem on tuvastamiskaugus. Kui soovite tõrjuda väikeseid loomi ja linde, tuleb sensori nupp seada asendisse 7 (maksimaalne tuvastamiskaugus on 10 m).

**Freq. – sageduse nupp**

Sagedusnupul on 7 reguleerimise võimalust.

**OFF:** ultrahelilaineid ei saada ja LED ei põle.

**L:** 15 kHz – 24 kHz, suurte loomade tõrjumiseks.

**M:** 25 kHz – 50 kHz, keskmise suurusega loomade tõrjumiseks.

**H:** 30 kHz – 60 kHz, väikesekasvuliste loomade tõrjumiseks.

**L+，M+，H+:** vilkuv LED-i lisalamp lülitatakse sisse, et tõrjuda loomi, kes kardavad tugevaid vilkuvaid tulesid.

**Toide:** DC 4,5V, 3x AA NiMH laetavad akud (sisseehitatud päikesepaneel: 5V40MA).

**USB laadimine:** 5V, USB port, laadimisvool: < 50 mA

**LED:** Tavalises töökorras vilgub LED siniselt. Kui pinge on alla 3 V, vilgub LED punaselt, mis näitab, et peate akusid laadima või asendama uute patareide vastu.

USB-kaabliga laadimise ajal vilgub LED siniselt.

**Tajunurk:** umbes 80 kraadi.